国家矿山安全监察局山东局监察执法三处

2022年第14批行政处罚信息公告

根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2022年9月5日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。

附件：监察执法三处2022年第14批行政处罚信息公开表

国家矿山安全监察局山东局

 2022年9月9日

附件

执法三处2022年第14批行政处罚信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **执法决定日期** | **执法主体** | **执法对象** | **违法事实** | **处罚依据** | **处罚内容** |
| 1 | 2022年9月5日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 1.现场检查时中央变电所PT柜断线故障报警，未查明原因及时检查维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；2.现场测试32K15轨道顺槽掘进工作面人员位置监测系统，测试人员位于距读卡分站99m，系统显示该人员位于读卡分站处，定位误差大未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 | 罚款人民币五万元整 |
| 2 | 2022年9月5日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 1.3304轨道顺槽掘进工作面综掘机除尘风机风筒吸风口滞后迎头超过30m，未及时前移，生产期间不能有效除尘，未落实该掘进工作面综掘期间使用除尘风机除尘的综合防尘措施，不符合《煤矿安全规程》第六百四十九条的规定。 | 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条 | 罚款人民币二万元整 |
| 3 | 2022年9月5日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 1.3300西翼集中回风巷、3300西翼集中皮带巷一号联巷和3308轨顺联巷等巷道局部顶板破碎，巷道受压变形，部分锚杆因片帮失效，未及时维修，不符合《梁宝寺煤矿井巷维修制度》中“应加强井巷维修，确保通风、运输畅通和行人安全”的规定；2.3304轨道顺槽掘进工作面目前已掘进至导线点Z8点以里150m，未采取断顶爆破卸压，不符合《3304轨道顺槽掘进工作面作业规程》中“3304轨道顺槽导线点Z8点以里处，按照8m间距施工断顶爆破孔进行卸压”的规定；3.32K15轨道顺槽掘进工作面有冲击地压危险，迎头后方50m未进行应力在线监测，不符合《32K15工作面防冲设计》中“应力在线监测滞后迎头不大于40m”的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款人民币四万元整 |
| 4 | 2022年9月5日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 1.现场对3304配电硐室联络巷用风地点进行测风，测得巷道风速为0.13m/s，不能满足巷道允许最低风速（0.15m/s）要求，不符合《煤矿安全规程》第一百三十六条第一款的规定。 | 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条 | 罚款人民币一万元整 |
| 5 | 2022年9月5日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 | 1.矿井3300采区未按设计变更及时施工3300采区西翼泵房及水仓，不符合《煤矿安全规程》第九十五条第二款的规定。 | 《山东省安全生产条例》第七十六条第一款 | 罚款人民币三万元整 |