国家矿山安全监察局山东局监察执法五处

2023年第9批行政处罚信息公告

根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年3月2日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。

附件：监察执法五处2023年第9批行政处罚信息公开表

国家矿山安全监察局山东局

2023年3月6日

监察执法五处2023年第9批行政处罚信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 执法决定日期 | 执法主体 | 执法对象 | 违法事实 | 处罚依据 | 处罚内容 |
| 1 | 2023年2月28日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | ①16101采煤工作面编号为52#与53#、78#与79#液压支架间错茬超过了侧护板厚度的2/3，不符合《16101采煤工作面作业规程》中“液压支架间错茬不得超过侧护板厚度的2/3”的规定；②16101采煤工作面运输巷端头以里采空区悬顶面积达到20m2,未及时采取措施处理，超过了《16101采煤工作面作业规程》中“采空区悬顶面积达到10m2时必须采取措施处理”的规定，不符合《煤矿安全规程》第一百零五条第一项的规定；③2023年2月9日对20410材料道掘进（整修）工作面检查时，修复地点（挖掘时装载机处）约5米范围内、后部（107号风筒处）7米范围内顶板离层破碎、形成网兜（以上巷道处于已整修完成区域），多处支护失效，未及时补打锚杆，不符合《20410材料道掘进（整修）工作面补充措施》“锚杆失效时需及时补打”的规定；④16104皮带巷掘进工作面开门点以里100米处过断层，未增设顶板离层仪；迎头往后15米处巷道左帮3根锚杆托盘未紧贴巷壁，不符合《16104皮带巷掘进工作面作业规程》中关于“锚杆托盘必须紧贴巷壁”“过断层区域应增设顶板离层监测”的规定；⑤2023年1月2日夜班、5日夜班、10日夜班，16101采煤工作面刮板输送机出现故障不能正常进行爆破作业，当班留有尚未爆破的已装药炮眼，当班爆破工未在现场向下一班爆破工交接清楚，不符合《煤矿安全规程》第三百六十九条第四款的规定；⑥2023年1月8、9日，未按规定对16101皮带巷21#顶板离层仪（距离工作面小于100m）进行观测，不符合《16101采煤工作面作业规程》中“距离工作面小于100m范围内每天开展一次顶板离层观测”的规定；⑦在20408材料道局部顶板破碎处，使用长2.8m的工字钢钢梁和单体液压支柱扶棚加强支护，巷道净宽度为3.3m，棚梁长度与巷道宽度不匹配，现场架设的钢棚棚腿与巷道帮之间的空隙未塞紧、背实，不符合《煤矿安全规程》第一百零三条的规定；⑧20408采煤工作面21#与22#液压支架间错茬大于顶梁侧护板高的2/3；1#、56#液压支架工作阻力分别为21MPa、22MPa，不符合《20408采煤工作面作业规程》中顶板管理的规定。 | 《山东省安全生产条例》第七十六条第一款 | 处捌万元整的罚款。 |
| 2 | 2023年2月28日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | ①-450轨道巷掘进工作面ZWY-120/55挖掘式装载机机载馈电开关整定值未按照设计进行整定，整定值过大未及时调整，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定；②-450皮带巷掘进工作面滚筒驱动带式输送机机尾处有1处防跑偏保护装置安设位置距离运输胶带边缘超过20mm，当胶带面跑偏超过规定时不能终止胶带运行，不符合《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》（MT872-2000）4.5.3b的规定；③-450皮带巷掘进工作面滚筒驱动带式输送机距离机尾落煤点向机头方向5-6m位置安装防撕裂保护装置，不符合《煤矿电气设备安装工程施工与验收规范》（GB 51145-2015）（矿执行该规定）16.5.4.1的规定；④现场检查调校-450皮带巷掘进工作面甲烷传感器，当瓦斯超限时，部分人员携带的人员位置监测系统标识卡未实现自动应急联动，不符合《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》（AQ1029-2019）4.10规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 处肆万元整的罚款。 |
| 3 | 2023年2月28日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | ①2023年1月，-450皮带巷掘进工作面综掘机、-450轨道巷掘进工作面挖掘机未按规定每月进行防爆性能检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定；②查询矿井人员位置监测系统，16101采煤工作面切眼位置监测分站不能完整显示工作面作业人员的运行信息，未及时检查维护，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定；③2023年1月3日早班，采二工区职工王洪磊识别卡故障，部分下井轨迹信息缺失，未及时维修或更换，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 | 处叁万元整的罚款。 |
| 4 | 2023年2月28日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | -450皮带巷掘进工作面滚筒驱动带式输送机机尾段堆积煤泥磨底皮带托辊；机尾段胶带15m上带面跑偏；带面松弛未张紧，矿井未及时发现并消除上述事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 处叁万元整的罚款。 |
| 5 | 2023年2月28日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司 | 16101采煤工作面因过断层等地质构造需要爆破作业，矿井没有将该工作面爆破作业列为重大安全风险并采取相应的管控措施管控，不符合《煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制实施指南》（DB37/T3417-2018）5.3.3的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零一条第四项 | 处叁万元整的罚款。 |