附件

监察执法二处2023年第25批行政处罚信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **执法决定日期** | **执法主体** | **执法对 象** | **违法事实** | **处罚依据** | **处罚内 容** |
| 1 | 2023年7月13日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 山东泰山能源有限责任公司翟镇煤矿 | 1.后三十五层运输机巷43#皮带架附近10m范围内顶板、两帮喷体开裂，未及时维修，不符合《煤矿安全规程》第一百二十五条的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款人民币三万元整 |
|  2.31501E轨道巷外段掘进工作面掘进机停机时，操作台和非操作侧急停按钮未闭锁，不符合《31501E轨道巷外段掘进工作面作业规程》中“停机后，将所有操作阀、按钮置于零位，切断电源并闭锁”的规定。 | 《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项 | 警告，罚款人民币二万元整 |
| 3.三采四层轨道大巷运煤通道采用单轨吊运输，没有在机车通过的风门处设置两侧都能接收到声光信号的装置，不符合《煤矿安全规程》第三百七十七条第三项的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项 | 罚款人民币一万五千元整 |
| 4.6403W采煤工作面运输巷四岔口处采用单体支柱加强支护，其中两棵单体液压支柱工作阻力分别为11MPa、10.5 MPa，不符合《6403W采煤工作面大跨度区域补强支护措施》中“单体液压支柱工作阻力不少于12 MPa”的规定；31501W外切眼掘进工作面迎头2处锚杆外露长度不足10mm，31501W轨道巷沿途皮带吊挂96#、98#、102#等多处巷道下帮锚杆外露长度超过100mm，不符合《31501W外切眼掘进工作面作业规程》《31501W轨道巷掘进作业规程》中“锚杆漏出螺母长度10-100mm”规定；3404E切眼掘进工作面贯通点后左帮有6m范围内最下一排锚杆距离巷道底板大于1m，不符合《3404E切眼掘进工作面作业规程》中“最下一排锚杆距离巷道底板不超过300mm（煤）、600mm（岩石）”的规定；3404E切眼掘进工作面（开宽）一侧帮部补打底脚锚杆拖后迎头9排，不符合《3404E切眼掘进工作面作业规程》中“帮部补打底脚锚杆拖后迎头不大于5排”的规定。 | 《山东省安全生产条例》第七十六条第一款 | 罚款人民币八万元整 |
| 5.6403W采煤工作面76#液压支架压力传感器故障，不符合《煤矿安全规程》第四条第五款的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 | 罚款人民币一万五千元整 |