国家矿山安全监察局山东局监察执法四处

2023年第10批行政处罚信息公告

根据《中华人民共和国安全生产法》第七十八条第二款等规定，现将我局2023年3月13日作出的行政处罚信息予以公开，并接受社会监督。

附件：监察执法四处2023年第10批行政处罚信息公开表

国家矿山安全监察局山东局

2023年3月14日

附件

监察执法四处2023年第10批行政处罚信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **执法决定日期** | **执法主体** | **执法对象** | **违法事实** | **处罚依据** | **处罚内容** |
| 1 | 2023年3月13日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 山东义能煤矿有限公司 | 东一西翼皮带联络巷架棚段顶板压力大，原支设的抬棚棚头受压变形，未补支抬棚加强支护，不符合《煤矿安全规程》第一百零二条第四项的规定及《东一西翼皮带联络巷作业规程》中“顶板支设抬棚后，若出现棚头变形及时补支抬棚”的规定；13轨道上山内原CG1305工作面设备列车处顶板跨度达6m，未采取架设抬棚等加强支护措施，不符合《义能煤矿顶板管理制度及考核奖惩制度》中“巷道跨度超5m时要及时架设抬棚管理”的规定；CG1310采煤工作面切眼扩帮掘进工作面前探支护接顶不实，不符合《CG1310采煤工作面切眼扩帮掘进工作面作业规程》中“前探支护要接实顶”的规定；CG1313轨道顺槽掘进工作面后部10m处帮部破碎形成网兜，有3根锚杆托盘不贴岩面，不符合《CG1313轨道顺槽掘进工作面作业规程》中“锚杆托盘必须紧贴岩面”的规定。 | 《山东省安全生产条例》第七十六条第一款 | 罚款人民币陆万元整（￥60,000.00） |
| 2 | 2023年3月13日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 山东义能煤矿有限公司 | 2023年1月份，矿井未对CG1313轨道顺槽掘进工作面带式输送机的橡套电缆进行绝缘检查，不符合《煤矿安全规程》第四百八十三条第一款的规定；2023年1月13日-2月7日，矿井中央水仓涌水量监测系统和三灰水位监测系统断线，未及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定；1#矸石充填运输巷风速传感器2023年2月份以来，出现7次下限报警（经核实该巷道风速实际未发生明显变化），矿井未对风速传感器及时维护，不符合《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第二款的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第三项 | 罚款人民币肆万元整（￥40,000.00） |
| 3 | 2023年3月13日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 山东义能煤矿有限公司 | 东二皮带大巷延伸巷带式输送机减速机漏油严重，矿井未定时检查维修，不符合《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第十五条第一款的规定。 | 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条 | 罚款人民币贰万元整（￥20,000.00） |
| 4 | 2023年3月13日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 山东义能煤矿有限公司 | CG1307采煤工作面皮带顺槽皮带机头处，巷道顶板离层、兜网严重，影响运输行人安全，矿井未及时发现并消除事故隐患，不符合《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定。 | 《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条 | 罚款人民币肆万元整（￥40,000.00） |
| 5 | 2023年3月13日 | 国家矿山安全监察局山东局 | 山东义能煤矿有限公司 | 东一西翼皮带联络巷综掘机外喷雾只有一个喷嘴出水，且供水管路漏水不能正常喷雾；CG1313轨道顺槽掘进工作面掘进机内喷雾不能正常喷雾，两处地点在内、外喷雾装置工作稳定性得不到保证的情况下，均未使用与掘进机联动联控的除降尘装置，不符合《煤矿安全规程》第一百一十九条第二项的规定。 | 《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条 | 罚款人民币贰万元整（￥20,000.00） |
|  |  |  |  |  |  |  |